Karl Marx

Carta de Marx a Engels


[Londres,] 5 de mayo [de 1851]

Te adjunto a continuación una copia en ingles, al pie
de la letra, del artículo sobre la aplicación de la
electricidad a la naturaleza. Te ruego que me contestes a vuelta de
correo:

1) para decirme que te pareció;

2) para explicarle esta historia in plain German [en buen alemán],
pues a mi me resulta tan oscura como una botella de tinta.

Se divide un campo en rectángulos de 76 yardas de longitud y 40
yardas de anchura, de modo que cada rectángulo tenga exactamente un
acre de superficie. El modelo viene dado por el rectángulo
superior.

En cada uno de los puntos A, B, C, D, se clavan unas estacas en el suelo.
Las líneas exteriores representan unos cables de hierro de amplia
sección atados a las 4 estacas y que van de una a otra hasta formar un
rectángulo hundido de 3 pulgadas en el suelo. En los puntos E y F de
colocan unas pértigas de 15 pies de altura. En el punto E, se junta el
hilo situado en tierra con un cable que se hace correr hasta la punta de la
pértiga; se tiende este cable por encima del rectángulo y se
une a la punta de pértiga situada en F, a lo largo de la cual se le
hace bajar hasta unirlo de nuevo con el cable subterráneo. Hay que
procurar que el rectángulo este orientado exactamente Norte-Sur, de
manera que el cable tendido entre E y F forme un angulo recto con el ecuador.
Es bien sabido que en la atmosfera se produce una cantidad considerable de
electricidad y que siempre se desplaza de Este a Oeste siguiendo el
movimiento de la tierra. Esta electricidad es atraída por el cable
tendido de E a F y trasmitida a los cables subterráneos que forman el
rectángulo A B.C.D. se podrá producir la cantidad de
electricidad necesaria situando en G, bajo tierra, un saco de carbón
vegetal y en H unas placas de cinc y uniéndolas por un cable
aéreo tendido entre las dos pértigas, igual al modelo que une E
con F, de modo que las dos pértigas, igual al modelo que une E con F,
de modo que las dos cables se crucen.

El coste de esta instalación asciende a una libra por acre; y puede
durar de 10 a 15 años si se tiene la precaución de desmontar
los cables y volverlos a montar cada año.

Las pértigas son de madera seca. Cuanto mayor es la superficie, mas
bajos son los gastos. He ahí lo que se debe hacer para la
preparación del terreno: con una brújula marinera y unos trozos
de bramantes se determinan los puntos donde hay que clavar las estacas a las
que se debe atar el cable subterranea (que debe pasar por unas
pestañas). Hay que procurar que el lado mayor del rectángulo
este orientado exactamente en la direccion Norte-Sur y el lado menor
Este-Oeste. Después se entierra este cable a unas 2 o 3 pulgadas de
profundidad. Las líneas que determinan la disposición del cable
colocado en la punta de las pertigas deben unirse al cable
subterráneo. Para ello, se clavara una estaca de madera provista de
una pestaña y se orientaran, con ayuda de la brújula, las dos
pértigas (una de 14 pies, la otra de 15) exactamente en el sentido
Norte-Sur, se tensara el cable de una punta a la otra y se lo unira a la
estaca de madera, procurando al mismo tiempo situarla en este punto en
contacto con el cable subterraneo. El cable aéreo [no] debe estar
demasiado tenso a fin de evitar que el viento lo arranque.

Voila l'affaire