Friedrich Engels

Bonnet

Escrito hacia el 28 de septiembre de 1857.
Del inglés.

["The New American Cyclopædia", tomo III]

Bonnet. — en el arte de la fortificación, un realce transversal del parapeto o de la travesa con parapeto, que se utiliza ya sea para impedir que el enemigo observe desde un punto elevado el interior de una obra de fortificación, ya para proteger, en las baterías de barbeta, a los artilleros y las piezas contra el fuego de flanco. En estas últimas baterías, los cañones que disparan por encima de la corona del parapeto deben colocarse sobre plataformas altas y transversales, sobre las que descansa y rueda hacia atrás y vuelve a adelantarse la cureña del cañón. Los artilleros quedan, por ello, parcialmente expuestos al fuego enemigo mientras sirven la pieza; para ellos resulta especialmente peligroso el fuego de flanco o de rebote, ya que el blanco a batir es casi el doble de alto que en las baterías con troneras y cureñas bajas. Para evitarlo, se levantan travesas o muros transversales entre los cañones, que deben construirse mucho más altos que el parapeto, de modo que cubran por completo a los artilleros cuando se encuentran sobre la plataforma. Ese realce se extiende desde la travesa a todo lo ancho del parapeto. Limita el sector de giro de las piezas a un ángulo de 90° a 120° cuando el cañón tiene un bonnet a ambos lados.

Bonnet à prêtre o
Queue d’Hirondelle
(cola de golondrina). — en la fortificación de campaña, un atrincheramiento con dos ángulos salientes y uno entrante entre ellos. Este último tiene siempre 90°, y los dos ángulos salientes, por lo general, 60°, de modo que las dos caras exteriores son más largas que las interiores y divergen por la retaguardia. Esta obra de fortificación se utiliza a veces para pequeñas cabezas de puente o, en otros casos, para la defensa de la entrada de un desfiladero.